전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 코드 품질 개요는 어떤 데이터를 수집하고 표시합니까?

코드 품질 개요는 설정 > 구성된 값에서 왼쪽 상단의 설정에 따라 코드 품질 등급 및 메트릭을 실시간 그래프로 표시할 수 있습니다. 장치에서 모니터링하고 싶은 메트릭 또는 등급을 선택합니다. 모니터링되는 장치에 설정된 코드 품질 표준만 구성된 값에서 사용할 수 있습니다(따라서 빈 드롭박스는 장치에서 사용할 수 있는 표준이 없다는 것을 의미합니다). 대상 장치에서 사용 가능한 코드 품질 표준을 변경하여 다른 표준에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다.

다중 코드의 경우 장치에 설정된 다중 코드 품질 표준이 있을 수 있습니다. 이런 경우 그래프는 두 가지 데이터 라인을 표시합니다(그리고 평균은 위에 표시됩니다).

참고: RTM Lean이 최소 1분 간격을 사용하기 때문에 등급이 중간 값을 가질 수 있습니다.

상단 행에서 마지막 [시간 간격] 버튼을 클릭할 수 있으며, 활성 상태는 주황색 테두리로 표시됩니다. 이 버튼을 사용하여 코드 품질 개요가 사용하는 간격을 설정할 수 있습니다. 평균 구성된 값은 여기에 표시됩니다.

구성 > 디스플레이 설정 하단에서 그래프에 표시되는 경고 라인을 설정할 수 있습니다. 이 상자를 선택하면 각 그래프에 경고 라인이 표시됩니다. 차트 유형은 어떤 종료의 라인이 표시될지 결정하며, 판독률 기준선 값(%)은 라인이 그래프에 표시되는 경우의 백분율입니다.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360, ,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean