Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são os diferentes filtros?

- Equalização: Este filtro redistribui os valores de brilho dos pixels da imagem. Como resultado, a variação dos níveis de brilho são representados com maior uniformidade. Use esse filtro se as imagens estiverem muito escuras ou muito brilhantes.

- Ampliação: Este filtro escala ou amplia linearmente os valores de tons de cinza na imagem de entrada usando a escala completa de 256 tons de cinza. O resultado é uma imagem de saída com maior contraste.

- Verificação baixa: O uso deste filtro resulta em imagens de saída com as extremidades suavizadas ou ofuscadas.

- Dilatação: Este filtro aumenta as características de brilho e reduz as características de escuridão. O resultado é uma imagem de saída com maiores áreas de pixels brilhantes. Use esse filtro para remover manchas escuras.

- Erosão: Este filtro reduz as características de brilho e aumenta as características de escuridão. O resultado é uma imagem de saída com maiores áreas de pixels escuros. Use este filtro para remover manchas claras.

- Abrir: Este filtro executa um desgaste, seguido de dilatação para filtrar as características de brilho inferiores ao tamanho da área vizinha de processamento. O resultado é uma imagem de saída com brilho um pouco menor em toda a imagem.

- Fechar: Este filtro executa uma dilatação, seguido de um desgaste para filtrar as características de escuridão, inferiores ao tamanho da área vizinha de processamento. O resultado é uma imagem de saída com brilho um pouco maior em toda a imagem.

- Autoampliação: Este filtro reduz o valor de variação de pixels. Ele mapeia os valores de pixels de 0 a 255.

- Densidade ótica: Este filtro especifica uma inversão de valores de pixels com base em uma escala logarítmica. O resultado é uma imagem de saída que revela a densidade dos objetos e as características da imagem de entrada, por meio da medição da quantidade de luz que passa pelas imagens. Objetos e características mais densos são representados por pixels mais claros na imagem de saída.

- Inverter: Este filtro especifica uma inversão de valores de pixels com base em uma escala de 256 tons de cinza. O resultado é uma imagem de saída que é um "negativo" da imagem de entrada.

- Mediana: Esse filtro é aplicado a todos os pixels da imagem. Para cada pixel, o filtro observa o brilho dos pixels ao redor e define o pixel para a sua mediana. Isso resulta em uma imagem mais suave, com menos extremos e mais fracos.

- Correção de gama: Esse filtro executa o ajuste do brilho com base no valor de correção de gama fornecido como subconfiguração.

- Escala: Esse filtro permite o escalonamento percentual da imagem ao longo dos eixos X e Y (cada ou ambos).

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470, DM503,DM8600,DM8700