Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é o atraso da mensagem interna?

O atraso entre as mensagens, medida em milésimos de segundos, controla o tempo de atraso da transmissão dos dados decodificados e armazenados no leitor sem fio.

Por padrão, o leitor usa um atraso de 1 milésimo de segundo, mas é possível aumentar o atraso até o máximo de 10.000 milésimos de segundos, com base nas necessidades de qualquer aplicação designada para aceitar a dados de entrada.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500