Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como definir as configurações de Aumentar/Diminuir componente numérico?

Você pode usar este recurso se a cadeia que você está validando contém uma sequência de dígitos (0–9) que tanto aumenta ou diminui com cada leitura sucessiva. Para usar esta função, especifique a posição inicial dos dígitos aumentados ou diminuídos no campo Posição inicial (0 é a posição do primeiro caractere) e o número de caracteres que irão mudar no campo Comprimento. Se você selecionar Automático para Comprimento, o leitor irá tratar todos os dígitos consecutivos da posição inicial como o valor de aumento ou diminuição. Use Tamanho do incremento para especificar quanto o valor muda entre as leituras. Selecione um valor negativo se o número diminuir.

Por exemplo, se sua cadeia inicial é ABC_123XXPY e com a leitura sucessiva "123" é aumentado em um, você deverá especificar uma Posição inicial de 4, um Comprimento de 3 e um Tamanho do incremento de 1. (Se você tem certeza que os caracteres em posição 7 nunca devem ter dois dígitos, você também pode especificar Automático para o Comprimento.) Observe que a configuração Auto não aumenta o número de dígitos quando é alcançado o número máximo, mas reinicializa o número como com qualquer configuração de dígito fixada (por exemplo, alcançando 99, com dois dígitos não passa a 100, mas a 00).

Por padrão, se a cadeia é inválida ou não pode ser lida, o valor numérico esperado não muda. Você pode usar as caixas de seleção Atualizar em caso de não leitura e Atualizar em caso de falha de validação para especificar que o valor esperado pode ser mudado quando nenhum código for lido, se o código for inválido ou ambos.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500