Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Por que o Setup Tool falha ao se conectar ao meu leitor?

Se você não conseguir se conectar, verifique as seguintes opções:

- Clique em Atualizar para determinar quais portas possuem leitores conectados. Ao clicar em Atualizar, uma cadeia de consulta será enviada para todas as portas COM e toda a sub-rede da rede Ethernet. O leitor sem fio DataMan 8000 deve estar ativo para responder ao comando. Pressione o disparador para ativar o leitor.

- Verifique se você não está usando o teclado, a conexão do teclado ou a conexão HID. Você deve usar uma rede USB Serial, RS-232 Serial, Ethernet ou sem fio para conectar o Setup Tool ao leitor.

- Conexão serial
  - Verifique se o código de configuração que você escaneou (USB COM ou RS-232 Serial) está de acordo com o tipo de conexão física que você está usando (não funciona com os leitores que usam apenas a conexão via Ethernet).
  - Certifique-se que a lista das portas COM mostra uma porta onde o seu leitor está conectado.
  - Você pode usar um programa de simulação como o PuTTY para determinar se o leitor está enviando quaisquer dados ou se o leitor está conectado a uma porta COM no PC.
- Conexão Ethernet
  - Certifique-se de que o aplicativo de firewall ou de antivírus instalado em seu computador permite a comunicação com dispositivos de Ethernet, permitindo as portas adequadas (Cognamer:1069 e Setup Tool:44444).
  - Verifique se seu dispositivo é exibido na lista de Dispositivos de rede.
  - Certifique-se que o endereço IP fornecido na opção Adicionar dispositivo de rede está correto.
- Conexão sem fio
  - Certifique-se que o leitor não está no modo de suspensão (aperte o disparador para despertá-lo).
  - Verifique se há uma conexão estabelecida entre o leitor e a estação base conectada ao seu computador. Desconecte os cabos de comunicação e de alimentação da estação de base, reconecte os cabos e, em seguida, substitua o microtelefone na estação de base. Aguarde até que o leitor indique que está conectado (com um sinal audível) antes de tentar conectar novamente.
  - Certifique-se que a estação base está energizada.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500