Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que métricas individuais são usadas para ISO/IEC 15416?

Abaixo consta uma lista das métricas calculadas para a avaliação da qualidade ISO/IEC 15416. Para obter mais informações detalhadas sobre esse padrão de qualidade do código e suas métricas, consulte o Guia de programação e configurações do DataMan ou a documentação da norma ISO correspondente, que pode ser encontrada em www.iso.org.

- Decodabilidade é a mediação da precisão de impressão do código de barras relativamente ao algoritmo de decodificação de referência específico da simbologia. A decodabilidade indica a escala de erro na largura do elemento com maior desvio no símbolo. Quanto mais baixo for o desvio, maior é o grau.

- Defeitos são irregularidades nos elementos (barras e espaços) e áreas silenciosas. O parâmetro é usado para medir o “ruído” resultante dos declives e picos indesejados, no Perfil de refletância da varredura. Quanto menor for o defeito, melhor é o grau.

- Contraste mínimo da borda é a diferença mais baixa entre a refletância da barra e a refletância do espaço de dois elementos adjacentes, que fornece uma indicação da nitidez das bordas. Quanto maior for a diferença, maior é o grau.

- Refletância mínima é o valor mínimo de refletância na varredura, uma medição da parte mais escura do código de barras. Quanto mais baixo for esse valor, maior é o grau.

- Modulação é a taxa de Contraste mínimo da borda para Contraste do símbolo ou uma medição de como um scanner visualiza elementos largos (barras ou códigos) relativamente a elementos estreitos. Quanto maior for a diferença entre Contraste mínimo da borda e Contraste do símbolo, mais baixo é o grau.

- Contraste do símbolo é a diferença entre os valores de refletância mais baixos e mais altos de uma varredura (a diferença na refletância entre a barra mais escura e o espaço mais claro). O grau é maior com uma diferença maior.

- Decodificação de referência indica se o algoritmo Data Matrix 2D padrão foi capaz de localizar e decodificar essa marca em particular.

  Essa métrica gera um grau de A ou F.

- Determinação da borda é o número de bordas detectadas no Perfil de refletância da varredura. Se o número de bordas detectadas for maior ou igual ao número de bordas esperadas, o grau é 4. De outro modo, o grau é 0.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500