Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Por que não posso enviar imagens no tempo de execução para um servidor FTP externo a um alto nível de taxa de transferência do quadro por segundo?

Se você estiver usando configurações (modo de disparo automático, apresentação ou externo) que possibilitam a leitura e a transferência de imagens com taxa de 100 quadros por segundo (ou superior), o dispositivo armazena estas imagens no próprio buffer, mas não enviará as imagens para um servidor FTP externo.

Se a opção Permitir sobrescrever o buffer estiver marcada, provavelmente as imagens serão gravadas por cima de outras. Se esta opção estiver desmarcada, as novas imagens não serão armazenadas no buffer até que o espaço esteja disponível no buffer novamente.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503