Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que configurações estão disponíveis em Configurações de hora do dispositivo?

É possível selecionar o fuso horário para o seu dispositivo a partir do menu suspenso. A caixa de texto abaixo exibe o texto do fuso horário relacionado, de estilo POSIX, da configuração, e pode ser editada livremente.

Se Habilitar NTP estiver selecionado, o dispositivo sincroniza sua configuração de fuso horário com o servidor designado nas caixas abaixo (NTP1). A segunda caixa (NTP2) aponta para um segundo servidor NTP, que pode ser usado como backup, bem como para eliminar conexões de diferenças de tempo específicas entre os dois servidores. É suficiente especificar NTP1, porém o tempo, precisão e fiabilidade aumentam se estiverem envolvidos dois servidores. Observe que a informação de fuso horário também é usada pelo objeto da data na Formatação por script.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500