界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 图像缓冲区的最大尺寸是多少？

图像缓冲区最大尺寸是指读码器最多可以缓冲多少个图像。这由读码器的内存决定，但设置数量应低于最大数量，防止超过 FTP 服务器或 PC 中所需保存的图像。

请注意，在连击模式下，连击长度+图像缓冲区最大大小必须等于读码器图像缓冲区的最大数量。如果连击长度增加，则设置工具将自动降低图像缓冲区最大大小，使得连击长度+图像缓冲区最大大小会大于读码器缓冲区最大数量。

虽然在设备上存储图像的缓冲区和图像处理的缓冲区共享，但在单拍模式下拍摄一系列图像及触发率很高时，也建议降低存储图像的数量。这可确保该设备具有足够的缓冲区进行正常处理。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503