界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用调谐按钮？

点击“基本” 选项卡上的“调谐”按钮自动找到数据读取的最佳设置。此下拉窗口（点击按钮最右端将其打开）显示 优化焦点、 优化亮度、 条码符号助手、 触发类型、 训练代码、 高级触发设置和其他调谐功能。

注：调谐工作所需的最小 ROI 尺寸为 144 ×144 像素。

下拉窗口顶部的选项在以下单独的问题中进行描述说明。

点击 “优化亮度” 以自动设置设备的建议亮度（只有设置下方“手动曝光”时才有效），或点击按钮旁边的链接以导航到 “应用详情” 应用步骤中，在此可以手动设置光照强度并找到高级设置。

选择自动曝光选项可让读码器自动确定图像中的最佳曝光设置。增益系数滑块（图像视图区域下方）显示目标的像素亮度。

为手动曝光选择手动曝光选项，然后向左或向右拖动最大曝光滑块为相机曝光指定精确设置。或者，可以使用图像视图区域下方的滑块。最大增益系数设置用于设置目标的最大像素亮度。

点击 “优化焦点” 以自动设置设备的建议焦点，或点击按钮旁边的链接以导航到 “应用详情” 下方相应的面板，在此可以手动设置相机焦点并找到高级设置。通过使用图像视图字段下方的滑块（带有焦点图标）还可优化焦点。请注意，它只在使用液体透镜时出现。

点击 “训练代码” 以训练或（在代码已经训练的情况下）未训练代码，或点击按钮旁边的链接导航到 “代码详情” 应用步骤中的高级代码训练设置。

条码符号助手是一个引导完成读取和解码相应或所需条码符号设置的向导。也可以通过点击助手旁边的链接可导航到 “代码详情” 应用步骤中，手动调整条码符号设置。

用任何以下触发类型配置读码器：

- 单次触发采集单个图像并尝试对所含的任何符号进行解码。此触发模式支持读取超时。

- 演示触发在每次检测到符号时，就会对它连续扫描并解码。

- 只要触发信号仍然有效，手动触发就可以采集图像，在找到符号并解码或触发信号结束时停止。

- 连击触发采集一组图像，并对这组中第一个检测到的符号进行解码。可以配置每次连击的图像数量和每次图像采集的间隔时间。此触发模式支持读取超时。

- 自触发与演示触发类似，读码器不断扫描符号并对每次检测到的符号进行解码。

- 只要触发信号仍然有效，连续触发就可以采集图像，读码器以特定的时间间隔采集图像并尝试扫描每个连续图像所包含的任何符号。

注：并非所有设备的所有触发类型都可用！如需了解设备型号可用触发类型的详细信息，请查看相应的参考手册。

点击底部的“高级”触发设置链接可导航到 “应用详情” 步骤中，在此可完成更多设置。

在"高级” 选项卡下，可在表视图中设置具体数值。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503