界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是脉冲编码器？

对于外部触发模式，可以使用编码器控制数据字符串输出的计时装置。通常编码器安装在传送带上，随着传送带移动，编码器轴将旋转并输出电脉冲以表示其角旋转。编码器的旋转量与传送带的传送距离成正比。

将编码器连接至输入路线 1、2 或 3。选择的输入线路将专门由编码器使用。对于任何其他操作，请选择别的输入线路。

也可以将编码器连接至多个读码器同步组中的主读码器。

Note: DM503