界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 为什么 UltraLight 的顶部象限没有打开？

在多数情况下，操作员倾向于与读取表面有一定角度来持握读码器。禁用顶部照明象限，可减小反射和闪光。

读码器的四个设置在出厂时都使用了默认值，但通用只在第一次设置时才启用。通用设置仅启用来自西面、南面和东面的低角度照明。可以修改此设置，启用所有的离轴照明部分。

Note: DM8600,DM8700