界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 为什么无法在终端程序中试用触发命令或应答命令？

自定义命令可通过 PLC 或相似设备提供，不需要手动输入。内部字符延迟的设定值很小，约 50 毫秒，以便缓慢键入自定义命令时不会在第一个字符通过时就被识别。大于一个字符的触发器打开或触发器关闭命令必须作为另一个应用的字符串发送。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500