界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 用通信信道下拉菜单设置能设置什么？

可以在此通过 USB 设置通信方式。根据所用的设备，可使用以下选项：

- 仅 USB-COM：选择此选项可通过串行端口连接设备。

- 仅 USB HID：此选项可确保设备像 USB 键盘一样使用。

- USB-COM + USB-HID：这是上述模式的组合。

注：在仅 USB-COM，一些设备也可能会列出下 'HID 设备'，尽管他们缺乏 HID 功能。
Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base