界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在 1D 条形码选项卡中能设置什么？

将设备连接至电脑以计算 Cognex 1D 可读性或用于 1D 条形码的 ISO/IEC 15416（位于代码质量面板中的一般选项卡下方）后，此选项卡允许管理该代码评定类型的各个方面。

在总体结果的最小通过等级下拉框中，为给定代码质量标准指定哪个最小等级可接受为“通过”。

通过勾选自定义阈值复选框，可以撤消和自定义最初在给定的代码质量标准中定义的阈值设置。请注意，如果取消并重新选中复选框，阈值会重置为默认值。这些提供标准的指标列表，其中每个指标都具有以下设置：

- 等级 A、 B、 C 和 D 可以设置阈值。如果指标超过此阈值，就会指定各自的等级。如果值未达到等级 D 的阈值，就指定等级 F。请注意，有些指标没有阈值，这符合 ISO 标准（各自的 ISO 标准详见 http://www.iso.org）。

- 用作总体计算：如果勾选，此指标用作总体等级计算。

- 列于报告中：如果勾选，此指标列于直接来自读码器的代码质量报告（通过 FTP 传输或通过报告记录由设置工具生成）以及能在结果字符串选项卡中启用的结果字符串中。

请注意，由于其特性（如标准中所定义），并不是所有的指标都具有所有选项（例如，如果 ISO 标准未为指标指定等级）。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500