界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是同步读码器选项？

在单击、连击、连续和自触发模式下，可以使用同步接口同步多个设备上的图像采集。

同步可使用一个共用的频闪照明同时曝光所有的传感器。最多可同步 16 台读码器，以规定的顺序有选择地触发，以避免相对的读码器互挡光线。请注意，同步触发仅支持专用连接器上的外部照明。

请注意，这一机制不能同步和其他的成像器设置 — 例如，必须在每台读码器上单独配置曝光和增益。此功能仅通过现有多个代码同步机制同步实际的图像采集、触发次数。

要在DM503上设置同步采集，则需在 “多个读码器同步” 面板上启用 “同步曝光” 选项。如果某些读码器的照明可能影响其他读码器，单独设置每台读码器上的采集延迟（微秒）（相对于通过同步接口所接收的信号）以有选择地定义曝光顺序。

在同步接口总线两末端必须设置哪两台读码器是总线端子，可以通过选中同步电缆两末端目前所连设备的同步电缆端复选框。

Note: DM503