界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Xpand ROI 设置有什么用处？

可以使用此功能来指定读码器通过 FOVE 看到的每一部分图像的确切区域。这可能有助于禁用相同代码检测两次时图像中间的重影区。缩小兴趣区 (ROI) 不一定会缩短解码时间或提高图像传输率。

现有的视场扩展器 (FOVE) 已预配置最适当的设置，但可以通过手动调整参数来微调设置（自定义设置）以达到在用特定 FOVE 的最佳效果。读码器、FOVE 和镜头以不同方式使用了系数。

注：设备正在获取或解码图像时，无法更改一些图像相关的属性（如图像大小、筛选）。

注：务必检查正在使用的设备是否与尝试校准的 FOVE 相兼容！

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM503