界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如果我为手电筒启用“限定聚焦范围”会怎样？

如果高度传感器记录的距离超出限定聚焦范围，会聚焦到最近的边界。如果值低于最小值，读码器会聚焦于最小值，如果值高于最大值，读码器会聚焦于最大值。这样可以防止读取超出边界范围的目标。

默认范围的最小值为 150 毫米，最大值为 1000 毫米。

请注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: DM370,DM280,DM470