界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以更改哪些触发侦测设置？

使用极性选项设置触发图像采集的信号变化。

为了有效识别，使用防抖动延时文本框，确定必须检测的触发信号时长。使用较短的值来弥补 ESD 线路的噪声，使用更高的值来弥补机电继电器的噪声。为了选择最适合生产环境的值，可能需要试用此设置。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503