界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 哪项触发组合支持“多个读码器同步”触发？

只有主读码器和辅助读码器使用特定的经许可的触发模式时，“多个读码器同步”触发才能准确工作。触发模式组合如下：

- 自触发/自触发

- 单击/连击、单击/单击、连击/连击，连击/单击

- 手动/连续、手动/手动、连续/连续、连续/手动

- 演示/演示、自/演示、演示/自

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503