界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 缓冲区列表结果用于什么？

缓冲区列表结果允许选择读码器内部缓冲的图像类型、是否包含解码信息（已读码）、无解码信息（未读码）、两者都（全部）或验证失败、哪些情况下只有成功解码而验证失败的图像可保存。

然而请注意，在连击和连续模式下，会根据确定序列是已读码或未读码存储整个序列的所有图像。对于连击模式，整个序列意味着按连击次数指定的所有采集图像。在连续模式下，只要触发信号仍处于活动状态，就会触发采集图像，这意味着在触发信号结束前存储和保存所有的图像。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503