界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 启用了多个照明配置时，读码器如何执行验证？

设备将开始验证首先选择的照明配置并继续，直至接收到总体通过级别。如果照明配置均未达到通过等级，与包含最佳总体等级配置相对应的图像和图形会返回给用户。通过级别受符合 AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 与 ISO 15415 标准的最小通过级别参数的控制。AS9132 质量度量制定了通过或失败的符号等级。

Note: DM8600