界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如果在读取符号时遇到了问题，该怎么办？

- 确保读码器处于为符号大小和类型指定的工作距离内，如快速参考指南中所列。

- 确保将符号置于读码器成像区的中间位置；确保触发设备时，符号置于红色激光瞄准束的中央。

- 如已启用，单击优化亮度，使读码器自动调整图像亮度。（并非所有的触发模式都支持，不支持自动曝光。）

  注：如果一个 RoI 尺寸小于 144，优化亮度不工作。

- 单击代码类型设置并确保使用的代码类型已启用。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503