界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何让 Excel 停止跳过单元格？

默认情况下，读码器会在每个传输代码后面添加回车/换行对。使用键盘连接将传输代码输入到 Excel 时，回车/换行对会导致 Excel 在每个代码后前进两行。为避免此类情况发生，配置读码器使它仅发送回车：

1. 单击标准格式化。

2. 在代码类型选项卡中指定正在使用的代码类型。

3. 选取格式化已启用框。

4. 单击一般选项卡中的全部字符串。

5. 单击添加。

6. 在结束文本的文本字段中输入 \r 并取消 CR/LF 框的选择。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,MX-1000,MX-1500