界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以更改哪些触发器设置？

可以将触发类型设置为手动 ( 按钮 ) 或演示（内部）。如需其他触发器设置，请转到“优化图像”面板的“高级”选项卡，然后选择“触发器设置”选项卡。

请注意，在“演示”模式下（仅限无线读码器），当操作员扣动触发器时，读码器切换到“手动”模式，直至设备重新停靠进基站中。

更多信息请参见“应用详情”问答。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500