界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何查看连击触发期间获取的所有图像？

要查看连击触发期间采集的所有图像：

1. 确保将触发类型设置为连击。
2. 核取传输所有图像复选框。

结果历史记录面板包含多触发期间采集的图像。要查看幻灯片，必须单击读码结果历史记录窗格中的结果。

图像数量应与在“优化图像”面板的“高级”选项卡中设定的“连击长度”相匹配。

注：如果“输出延迟”时间短于读码器需要读取图片并进行结果解码的时间，设置工具将不能从读码器接收结果图像。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503