界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用更新固件功能？

此功能为所选的设备更新到所需的固件版本。

1. 从设备列表中选择要更新的设备。

2. 通过点击“...”图标浏览固件文件。如果在设备列表中选定单台设备，就会打开该设备相应的固件文件夹。如果选择多台设备，而他们具有相同的固件设备 ID，则会打开相应的文件夹。如果未选择设备或选择更多的设备，但他们具有不同的固件设备 ID，则会打开固件根文件夹。

3. 点击上传固件按钮。只有选定的固件版本与设备选择相兼容，该按钮才启用。

4. 如果您想要设置工具以与备份功能相同的方式来备份配置文件，则在弹出窗口中，勾选固件更新之前备份设备。（更多详细信息请见备份部分的问答内容）。

5. 点击是来开始上传新固件。

注：使用串行设备的情况下，在能够更新固件之前需要通过手动刷新去发现它们。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,RTM_Lean