界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在“标准”选项卡的“数据”字段中，“一般”选项卡里个别选项是什么？

- 子字符串：在符号中解码的子字符串。要使用此选项，必须指定子字符串的范围。

- 全部字符串：符号中解码的全部字符

- 解码时间：读码器对符号解码的时间量，以毫秒为单位。这个时间段不包括图像采集、等待图像处理、通讯时间和其他处理（例如，数据格式化）。

- 触发时间：接收触发信号和完成解码操作之间的时间量，以毫秒为单位

- 代码类型：解码符号的代码类型

- CR/LF：换行回车

- TAB：制表符。

- SP：空格字符。

- 代码类型标识符：ISO/IEC 15424:2008 规定的代码类型识别符

- 模块大小：符号中每个模块的宽度（或高度），以像素计

- 代码位置：解码符号每个角的图像坐标

- 代码方向：对符号解码的方向以度数为单位报告。顺时针旋转的解码的符号被认为是积极的变化方向。

- 对比度：使用 0 和 1 之间的值表示解码符号的对比度总量。高值表示符号中的明暗模块有大范围的灰度值，而低值表示明暗模块由相似的灰度值组成。

- UEC：符号中未使用的纠错量。纠错是指对因符号破坏而丢失数据的重建或替换方法。“100”是个理想值。1D 条码总是返回 -1。

- 输入字符串：接收的（串口或以太网）输入字符串。

- 过滤时间：以毫秒 (ms) 为单位的过滤时长。

- 结果来源：设备的名称。

不论读码器是否连接至设置工具，所有以下值都将增加。

- 读码总数：解码符号的总数

- 未码总数：收到触发信号但未对符号解码的数量

- 触发信号总数：触发信号总数 = 读码总数 + 未码总数 + 丢失的触发信号总数

- 丢失的触发信号：检测到触发信号时由于没有可用的图像缓冲而丢失的触发信号数量

- 触发信号索引：读码器检测的触发信号总数。

无论是在进程监控面板中清除进程统计数据，还是在读码器重新启动后，随时重置为 0 的值如下：

- 总读取数

- 未码总数

- 总触发器

- 丢失的触发器

触发索引只有在读码器重启后，而不是在清除进程统计数据后才重置为 0。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500