界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 缓冲和传输可用来做什么？

缓冲和传输可控制读码器上记录和保存哪些图像，查看读码器上保存的图像，将那些图像传送到 PC。

- 图像缓冲选项卡可控制读码器上保存哪些图像。

- 图像 PC 传输选项卡可控制如何将图像从读码器传送到 PC。

- 图像 FTP 传输选项卡可设置从读码器到 PC 的自动图像传送。

- 结果 FTP 传输选项卡为读码器配置 IP 地址和端口号，需要时向 FTP 服务器发送解码的结果。

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500