界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# “错误LED脉冲持续时间”设置选项中能进行哪些设置？

可将滑块移到至所需要的毫秒位置，用于确定固定安装设备需要的“错误LED”脉冲时间。可在设备顶部看到“错误LED”选项。如果检索到设备日志，将滑块设置为‘0’会将红色错误LED灯关闭，到达所选时间后，只要超过‘0’值即会自动关闭红色错误LED灯。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503