界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用读码器替代 PS/2 键盘？

要仿真 PS/2 键盘，必须使用如快速参考指南中所述的串行电缆、外部电源和键盘接口电缆。从阅读器配置代码文档扫描 PS/2 键盘仿真启用代码（可通过 Windows 开始菜单或设置工具帮助菜单）。要安装 PS/2 适配器，必须完全断开 PC 的电源。使用上面列出的线缆连接读码器。然后打开计算机，读码器就可以仿真 PS/2 键盘了。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600