界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何建立 TCP/IP 连接？

基站可以将 TCP 连接到端口 23，它是 Telnet 应用程序的默认 TCP 端口。如果使用 Telnet 客户端，唯一需要提供的参数就是读码器的 IP 地址。如果正在使用其他应用程序或 SDK 连接，请确保使用与基站相同的 TCP 端口设置。TCP 端口可以在 Telnet 面板中更改。基站将通过该连接自动发送代码输出。还可以通过该连接传输 DataMan 控制命令 (DMCC)。

更改 Telnet 端口时，会弹出“更改需要重新启动后才能生效，要应用更改并立即重新启动吗？”的询问对话框。单击是。如果由于某种原因单击否，仍可以应用这些更改。选择系统->保存设置并重启基站。

Note: DM8700Base,DM8000Base