界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 我的读码器读码时遇到问题，该怎么办？

- 确保按住触发按钮。如果在读码操作完成之前松开触发按钮，读码器将放弃读码尝试。

- 查看读码器是否处于代码大小和类型指定的工作距离内，如扫描图文档所列。

- 确保将代码置于读码器成像区的中间位置并在扣动触发器之前，代码置于绿色瞄准线的中央。

- 单击“优化图像”面板“高级”选项卡上的“照明设置”（DM7500 和 DM8600、DM8700 的“UltraLight 设置”），然后调整照明设置。

- 单击代码类型设置并确保要使用的代码类型已启用。

Note: DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500