界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何让主读码器根据“多个读码器”组中每个读码器来记录所有代码结果？

在“多个读码器同步”模式下，可以配置主读码器使其能够记录其自身代码结果并能够记录所有辅助读码器中的代码结果。为此，在 “符号设置” 面板的 “多代码” 选项​​卡中，必须为主读码器配置 “代码数量” 。这个值必须设置为“多个读码器同步”组返回的代码总数。

例如，如果主读码器和辅助读码器均读取一个单独的代码，则主读码器的代码数量设置为2。如果辅助读码器读取了3个代码且主读码器读取1个代码，则主读码器的代码数量设置为4。主读码器中的代码数量设置可以各不相同，从 1 到一个单独的“多个读码器同步”组中所有读码器读取的代码总数。

请注意，如果辅助读码器读取多个代码，还必须配置辅助读码器的“多代码”设置，以便能够读码并将多个代码结果返回到主读码器。

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503