Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Para que se utiliza la opción «Siempre conectado» activado en el recuadro Luces de alta frecuencia?

Si se apaga la iluminación interna y por consiguiente se activan las Luces de alta frecuencia, puede establecer aquí el tiempo de espera que debe transcurrir para que se apaguen las Luces de alta frecuencia (HFL) si no se produce ningún disparo durante un largo periodo de tiempo. El tiempo de espera se especifica en segundos. Si se establece el valor del tiempo de espera en 0, se desactiva el controlador del tiempo de espera y la luz permanece encendida permanentemente. Si se cambia el modo de operación o se activa la visualización de imágenes en vivo, se apagarán las HLF.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503