Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo utilizar el botón Ajustar?

Haga clic en el botón Ajustar en la pestaña Básico para determinar automáticamente la mejor configuración para su lectura. La ventana desplegable (haga clic en el extremo derecho del botón para abrirla) muestra Optimizar enfoque, Optimizar intensidad de la luz, Asistente para símbolos, Tipos de disparo, Aprender código, Configuración avanzada de disparo y otras funciones de ajuste.

NOTA: El tamaño mínimo de la ROI necesario para que Ajustar funcione correctamente es de 144x144 píxeles.

Las opciones de la parte superior de la ventana desplegable se describen en preguntas separadas a continuación.

Haga clic en Optimizar intensidad de la luz para establecer automáticamente la intensidad de la luz recomendada para su dispositivo (disponible solamente si se establece más abajo Exposición manual) o haga clic en el enlace situado junto al botón para ir al paso de aplicación Detalles de aplicación, donde puede establecer la intensidad de la luz manualmente y acceder a configuraciones avanzadas.

Seleccione la opción Exposición automática para que el lector determine automáticamente la mejor configuración de exposición en la imagen. El control Factor de ganancia (debajo del área de visualización de imágenes) indica la intensidad de la luz deseada de los píxeles.

Seleccione la opción Exposición manual para establecer la exposición manualmente y arrastre el control Exposición máxima hacia la izquierda o hacia la derecha para especificar una configuración precisa para la exposición de la cámara. También puede utilizar el control deslizante situado debajo del área de visualización de la imagen. La configuración Factor de ganancia máxima permite establecer la intensidad de luz máxima deseada de los píxeles.

Haga clic en Optimizar enfoque para establecer automáticamente el enfoque recomendado para su dispositivo o haga clic en el enlace situado junto al botón para ir al panel apropiado en Detalles de aplicación, donde puede establecer el enfoque de la cámara manualmente y acceder a configuraciones avanzadas. También puede optimizar el enfoque mediante el control deslizante situado debajo del campo de visualización de la imagen (con el icono de enfoque). Tenga en cuenta que solo aparece cuando se utiliza la lente líquida.

Haga clic en Aprender código para aprender o (en el caso de un código ya aprendido) desaprender códigos, o haga clic en el enlace junto al botón para acceder a configuraciones avanzadas de aprendizaje de códigos en el paso de aplicación Detalles de código.

El Asistente para símbolos es un asistente que le guía en la configuración de lectura y decodificación de los símbolos apropiados o deseados. También puede corregir manualmente la configuración de símbolos haciendo clic en el enlace situado junto al asistente para acceder al paso de aplicación Detalles de código.

Configure el lector con cualquiera de los siguientes Tipos de disparo:

- El disparo Único adquiere una sola imagen e intenta decodificar cualquier símbolo que ésta pudiera contener. Este modo de disparo permite un tiempo de espera de lectura.

- El disparo Presentación busca un símbolo de forma continua y lo decodifica cada vez que detecta uno.

- El disparo Manual adquiere imágenes mientras que la señal de disparo permanece activa y se detiene cuando se encuentra y decodifica un símbolo o cuando finaliza la señal de disparo.

- El disparo Ráfaga adquiere un número fijo de imágenes y decodifica el primer símbolo que detecta dentro del grupo. Puede configurar el número de imágenes en cada ráfaga y el intervalo entre la adquisición de cada imagen. Este modo de disparo permite un tiempo de espera de lectura.

- El disparo Auto es similar al disparo de presentación en cuanto que el lector busca un símbolo de forma continua y lo decodifica cada vez que detecta uno.

- El disparo Continuo adquiere imágenes mientras la señal de disparo permanece activa, tiempo durante el cual el lector adquiere las imágenes según un intervalo específico e intenta escanear cualquier símbolo que contenga cada imagen sucesiva.

Nota: No todos los tipos de disparo están disponibles para todos los dispositivos. Consulte los manuales de referencia correspondientes para obtener más información acerca de los tipos de disparo disponibles para su modelo de dispositivo.

Al hacer clic en el enlace de configuración avanzada de disparo en la parte inferior, accederá al paso Detalles de aplicación, donde dispondrá de más configuraciones.

En la pestaña Avanzado, puede configurar los valores en una vista de tabla.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503