Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo establezco una conexión TCP/IP?

El lector permite conexiones TCP al puerto 23, que es el puerto TCP por defecto para las aplicaciones de Telnet. Si utiliza un cliente de Telnet, el único parámetro que tendrá que proporcionar es la dirección IP del lector. Si utiliza otra aplicación o SDK para conectarse, asegúrese de que utilice la misma configuración de puerto TCP que su lector. El puerto TCP puede cambiarse en el panel de Telnet. El lector transmitirá automáticamente el código a través de esta conexión. También puede transmitir los comandos de control de DataMan (DMCC) a través de esta conexión.

Cuando cambie el puerto de Telnet, aparecerá la pregunta «Es necesario reiniciar el equipo para que tengan efecto los cambios realizados. ¿Desea aplicar los cambios y reiniciar ahora?» Haga clic en «Sí». Si, por alguna razón, hace clic en «No» aún podrá aplicar los cambios. Elija Sistema->Guardar configuración y reinicie su lector.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500