Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo simular las combinaciones de las teclas Alt, Ctrl o Mayús?

Para usar esta función, se encuentran disponibles cuatro secuencias de salida, \ALT-, \CTRL-, \SHIFT- y \K. \ALT- se utiliza para secuencias de <Tecla ALT>; \CTRL- para las de <Tecla CTRL>, \SHIFT- para las de <Tecla Mayús>, y \K para teclas especiales. Tenga en cuenta que la letra que siga a la barra inversa debe ser escrita en mayúscula o no se reconocerá la combinación de teclas especial.

Las secuencias se introducen en los campos Texto inicial/final del panel Estándar.

Secuencias de teclado especiales admitidas

Debe usarse el siguiente formato:

\ALT- seguido del nombre de tecla seguido de ;

o

\CTRL- seguido del nombre de tecla seguido de ;

o

\SHIFT- seguido del nombre de tecla seguido de ;

o

\K seguido del nombre de tecla seguido de ;

El punto y coma final es necesario para poder distinguir entre las secuencias con el mismo prefijo; de lo contrario, las secuencias de teclas se interpretarían de forma arbitraria, es decir, no habría forma de detectar si \KF11 significa «Pulse F11» o «Pulse F1 seguida de un uno».

Tenga en cuenta que, si estas dos secuencias de salida se introducen en la pestaña Universal, se aplicarán también a los resultados de no lectura.

Teclas y secuencias de teclas compatibles

La siguiente lista contiene las teclas/combinaciones de teclas compatibles actualmente:

- ALT-A a ALT-Z

- CTRL-A a CTRL-Z

- CTRL-F1 a CTRL-F12

- Mayús-F1 a Mayús-F12

- F1 a F12

- ALT-F1 a ALT-F12

- Re Pág, Av Pág, Inicio, Fin, Cursor (arriba, abajo, izquierda, derecha), Insert, Supr, Retroceso, Tabulador, Esc, Impr Pant, teclas GUI (izquierda, derecha)

  Las secuencias de salida para estas son las que siguen:

  - Re Pág -> \KPup;

  - Av Pág -> \KPdn;

  - Inicio -> \KHome;

  - Fin -> \KEnd;

  - Cursor arriba -> \KUar;

  - Cursor abajo -> \KDar;

  - Cursor izquierda -> \KLar;

  - Cursor derecha -> \KRar;

  - Insert -> \KIns;

  - Supr -> \KDel;

  - Retroceso -> \KBksp;

  - Tabulador -> \KTab;

  - Esc -> \KEsc;

  - Impr Pant -> \KPrtScr;

  - GUI izquierda -> \KLGui;

  - GUI derecha -> \KRGui;

- Pause output -> \KPAUSE;

He aquí algunos ejemplos:

- Para generar una secuencia <ALT-V>, utilice \ALT-V;

- Para simular la tecla <F10> pulsada, utilice \KF10;

- Para simular la tecla <Inicio> pulsada, utilice \KHome;

- Para activar/desactivar la barra de estado en el bloc de notas (<Alt-v><s>), la secuencia debe ser \Alt-v;s

Si se utiliza una secuencia equivocada o incompleta, se ignorarán los dos caracteres que marcan la secuencia de salida. En este caso, las dos primeras letras de la secuencia de salida se pasan por alto y se enviarán los caracteres restantes. Por ejemplo, la secuencia «\ALT-M11;» no es válida y mostrará «LT-M11;»

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500