Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo genero un evento con resultado correcto de validación de datos?

Si está activada la validación de datos, el evento de lectura solo será señalado si se leyó un código y la validación fue correcta. Con los eventos de lectura y no lectura asignados a dos salidas se aplica la siguiente lógica:

1. lectura correcta, validación correcta: Salida de lectura

2. lectura correcta, validación incorrecta: sin salida

3. lectura incorrecta: Salida de lectura incorrecta

Alternativamente, puede asignar el evento con resultado incorrecto de validación a una salida.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503