Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Por qué no está activado el cuadrante superior de UltraLight?

En la mayoría de los casos, los operadores tienden a coger el lector con un ángulo relativo a la superficie que se debe leer. Si se desactiva el cuadrante de iluminación superior, se minimizan los reflejos y brillos.

El lector se suministra con valores predeterminados para cada una de las cuatro configuraciones, pero solo está activada la primera configuración Propósito general. La configuración Propósito general únicamente activa las luces del ángulo inferior Oeste, Sur y Este. Puede modificar esta configuración para activar todos los segmentos de luz fuera del eje.

Note: DM8600,DM8700