Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué puedo configurar con el menú desplegable Canal de comunicación utilizado?

Aquí puede configurar el método de comunicación mediante USB. En función del dispositivo utilizado, están disponibles las opciones siguientes:

- Solo USB-COM: seleccione esta opción para tener acceso al dispositivo a través de un puerto serie.

- Solo USB-HID: esta opción garantiza que el dispositivo se comporte como un teclado USB.

- USB-COM + USB-HID: esta es una combinación de los modos anteriores.

NOTA: en el caso de Solo USB-COM, es posible que algunos dispositivos también aparezcan en la lista «Dispositivos HID» aunque no tengan funcionalidad HID.
Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base