Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué puedo modificar en la configuración del botón AJUSTAR?

Puede establecer qué entrada utilizará el dispositivo cuando se pulse en él el botón Ajustar. De forma predeterminada, el botón Intentos de lectura avanzada del DataMan 8600 se utiliza para Optimización de ajustes. Optimización de ajustes selecciona automáticamente la mejor configuración de lectura para la decodificación actual y la establece como una Configuración de lectura 4 oculta en la herramienta de configuración DataMan, guardando los símbolos, la exposición, la configuración de la luz, etc., puesto que las demás configuraciones de lectura están desactivas. Esto ofrece una lectura más rápida para casos en los que se lee repetidamente el mismo tipo de código.

Para ejecutar Optimización de ajustes, mantenga pulsado el botón Intentos de lectura avanzada hasta que una luz amarilla/verde parpadee y luego suelte el botón. La luz continuará parpadeando hasta que se lea un código. Cuando se pulse el disparador para leer un código, se encenderán las luces, se realizará un disparo de ráfaga pasando por las configuraciones de lectura activadas, y luego cesará el parpadeo. Un pitido y una luz verde fija indicarán que han finalizado los ajustes y que el lector está optimizado. Puede deshacer los ajustes manteniendo pulsado de nuevo el botón Intentos de lectura avanzada hasta que el indicador cambie a rojo.

También se pueden seleccionar opciones de lectura alternativas para utilizarlas con el botón Intentos de lectura avanzada:

- Aprender cadena de correspondencia: una vez armado el dispositivo (manteniendo pulsado el botón Intentos de lectura avanzada) con el botón óptico, el disparo siguiente establece el código de lectura como una cadena de correspondencia (se necesita clave de funciones para que la opción Cadena de correspondencia esté disponible).

- Activar verificador: una vez armado el dispositivo (manteniendo pulsado el botón Intentos de lectura avanzada), el disparo activa la verificación en el código de lectura (se necesita clave de funciones para que la verificación esté disponible).

Para desactivar el botón Intentos de lectura avanzada, utilice aquí Desactivar botón del lector.

Note: DM8600,DM8700