Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo configuro la función Incrementar/Decrementar componente numérico?

Puede utilizar esta función si la cadena que está validando contiene una secuencia de dígitos (0-9) que incrementan o decrementan con cada lectura sucesiva. Para utilizar esta función, especifique la posición inicial de los dígitos incrementados o decrementados en el campo Posición inicial (0 es la posición del primer carácter) y el número de caracteres que variarán en el campo Longitud. Si selecciona Automática como Longitud, el lector tratará todos los dígitos consecutivos desde la posición inicial como el valor incrementado o decrementado. Utilice la opción Tamaño de paso para especificar cuánto cambia el valor entre lecturas. Seleccione un valor negativo si el número disminuye.

Por ejemplo, si su cadena inicial es ABC_123XXPY y con cada lectura sucesiva «123» se incrementa en uno, especificaría una Posición inicial de 4, una Longitud de 3, y un Tamaño de paso de 1. (Si estuviera seguro de que los caracteres de la posición 7 en adelante nunca serían dígitos, también podría especificar Automática como Longitud.) Tenga en cuenta que la configuración Automática no incrementa el número de dígitos cuando se alcanza el número máximo, sino que restablece el número al igual que con cualquier configuración de dígitos fijos (por ejemplo, al alcanzar 99 con dos dígitos no se pasa a 100, sino a 00).

De forma predeterminada, si la cadena no es válida o no se puede leer, el valor numérico esperado no cambia. Puede marcar las casillas Actualizar en No lectura y Actualizar en caso de error de validación para especificar que el valor esperado cambie cuando no se lea ningún código, si el código no es válido o en ambos casos.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500