Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cuáles son los tipos de disparo?

- El disparo Presentación busca un símbolo de forma continua y lo decodifica cada vez que detecta uno. El modo de disparo Presentación depende de un mecanismo de temporización y detección de movimiento interno del lector.

  Puede especificar varios parámetros en el modo Presentación; p. ej., si el lector leerá el mismo código más de una vez o el tiempo que debe transcurrir antes de buscar el siguiente código.

  En el modo Presentación, utilice la opción Exposición automática para que el lector determine la mejor configuración de exposición para un nivel de intensidad de la luz deseable en la imagen. Sin embargo, tenga en cuenta que el lector utiliza las primeras imágenes que adquiere para determinar esta configuración y podría omitir imágenes que contengan un símbolo para decodificar. Puede cambiar a la opción Exposición manual y especificar una configuración precisa para la exposición del generador de imágenes.

  - Acople el dispositivo a la estación base.
  - Cambie al modo de disparo Manual en la herramienta de configuración y luego vuelva al modo Presentación.
  - Escanee el código de configuración del lector Introducir presentación.

- El disparo manual comienza con la adquisición de imágenes en respuesta a cualquiera de los siguientes acontecimientos:

  - Pulsar el botón físico del lector

  - Enviar el comando de control de DataMan (DMCC) «trigger» (disparo) cuando se conecte el lector a través de una conexión de serie, Ethernet o inalámbrica

  - Hacer clic en el botón de disparo en la herramienta de configuración

  - Pulsar Ctrl+T en el teclado cuando la herramienta de configuración tenga el enfoque

  El lector sigue adquiriendo imágenes mientras la señal permanece activa y se detiene cuando encuentra y decodifica un símbolo y o cuando finaliza la señal de disparo.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500