Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué son las mediciones individuales utilizadas para ISO/IEC 15416?

A continuación, encontrará una lista de las mediciones calculadas para la evaluación de calidad ISO/IEC 15416. Para obtener información más detallada acerca de esta norma de calidad de códigos y sus mediciones, consulte la Guía de comunicaciones y programación del dispositivo DataMan o la documentación de la norma ISO correspondiente, disponible en www.iso.org.

- Decodificabilidad es la medición de la precisión de impresión de los códigos de barras en relación con el algoritmo de decodificación de referencia específico de los símbolos en cuestión. La decodificabilidad indica la escala de error en el ancho del elemento mayor desviación en el símbolo. Cuanto menor sea la desviación, mejor será la calificación.

- Defectos son irregularidades en elementos (barras y espacios) y zonas de silencio. El parámetro permite medir el «ruido» que resulta de los picos y caídas indeseados en el perfil de reflectancia de escaneado. Cuanto menor sea el defecto, mejor será la calificación.

- Contraste mínimo de borde es la diferencia más baja entre la reflectancia de las barras y la reflectancia de los espacios entre dos elementos adyacentes, que proporciona una indicación de la nitidez de los bordes. Cuanto mayor sea la diferencia, mejor será la calificación.

- Reflectancia mínima es el valor de reflectancia más bajo del escaneado, una medición de la parte más oscura del código de barras. Cuanto menor sea este valor, mejor será la calificación.

- Modulación es la relación entre Contraste mínimo de borde y Contraste de símbolo, o bien, una medición de cómo un escáner ve los elementos anchos (barras o espacios) en relación con los elementos estrechos. Cuanto mayor sea la diferencia entre Contraste mínimo de borde y Contraste de símbolo, peor será la calificación.

- Contraste de símbolo es la diferencia entre los valores de reflectancia más altos y más bajos de un escaneado (la diferencia de reflectancia entre la barra más oscura y el espacio más claro). Cuanto mayor sea la diferencia, mejor será la calificación.

- Decodificación de referencia es una indicación de si el algoritmo Data Matrix 2D estándar ha podido detectar y decodificar esta marca específica.

  Esta devuelve una calificación de A o bien F.

- Determinación de bordes es el número de bordes detectado en el perfil de reflectancia de escaneado. Si el número de bordes detectado es mayor o igual al número de bordes previsto, la calificación será 4. De lo contrario, la calificación será 0.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500