Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué puedo establecer con la configuración Duración del impulso del LED de error?

Puede mover el control al número de milisegundos deseado que se utilizará para determinar cuánto tiempo durará el impulso del LED de error en dispositivos de montaje fijo. Los LED de error se encuentran en la parte superior del dispositivo. Si el control se establece en «0», el LED de error rojo se apagará si se recupera el registro del dispositivo, mientras que si se establece en cualquier valor por encima de «0», el LED de error rojo se apagará automáticamente una vez haya transcurrido el tiempo seleccionado.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503