Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment déterminer les meilleurs paramètres du type de déclencheur Salve ?

Le déclencheur Salve convient idéalement aux applications de défilement, il est cependant indispensable de déterminer la durée correcte des salves et leur intervalle de façon à capturer la longueur voulue de la pièce qui passe sous la caméra. Une fois l'intervalle déterminé, vous pouvez régler la durée de la salve en fonction de la longueur de la pièce. Les variables suivantes sont nécessaires pour ce calcul :

1. Vitesse de la ligne en mm par seconde

2. Taille du code avec marge en mm

3. FOV = Champ de vision (x ou y) en mm

L'équation suivante permet ensuite de déterminer l'intervalle entre les salves :

Intervalle = 1000 * ((FOV – 2(Taille du code)) / Vitesse de la ligne)

Une fois l'intervalle déterminé, la durée de la salve peut être réglée en fonction de la longueur du code à capturer. La longueur maximale de l'objet est (en mm) :

Taille de la salve * (FOV – (2*Taille du code))

La variable (2*Taille du code) permet le chevauchement des acquisitions. Cela tient compte du fait que le code est légèrement en dehors du champ de vision dans une acquisition. La valeur (2*Taille du code) chevauche le champ de vision entre des acquisitions successives et permet d'afficher le code dans le champ de vision de l'acquisition suivante.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503