ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 画像露光を調整する方法:

[露光] グループで [自動露光] を使うと、対象画像にふさわしい明るさを得るための最適な設定が自動的に決まります。製品環境の必要性に応じて [露光最大] 設定を使ったり、あるいは [マニュアル露光] で露光時間をマイクロ秒単位で設定することができます。

また [マニュアル露光] では、[結果履歴] ペインの [明るさの最適化] をクリックすると、[最大露光] 値の範囲内の露光設定に適した一定の値が得られます。[ゲイン係数上限] 設定は、対象のピクセルの明るさの最大値を設定するときに使用します。

Note: DM503