ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 読み取り無効画像の割合について:

読み取り無効画像の割合は、読み取りが無効となった画像の割合(枚数)をカウントする頻度を示します。ここでは枚数と時間単位を指定することが可能です。このカウントと時間が、読み取り不良の持続割合を決定します。バーストは時間あたりのピーク率を決定します。

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503