ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# コードの読み取りがうまくいかない場合の対処方法:

- トリガを引いてそのまま保持しているか、確認します。読み取りが完了する前にトリガを離すと、リーダは読み取りを放棄します。

- クイックリファレンス「視野と読み取り距離の解説図」で示すように、コードサイズと種類によって規定されている動作距離内に、リーダがあることを確認します。

- リーダの画像エリア内の中心にコードがあること、トリガを引く前に緑の照準光の中心にコードがあることを確認します。

- [画像の最適化] ペインの [アドバンスト] タブから [照明の設定] をクリックし (DM7500、DM8600、DM8700は[UltraLight 設定])、設定を変更します。

- [シンボル設定] をクリックして、使用するシンボルの種類が有効になっていることを確認します。

Note: DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500